Список инструмента для монтажа каркаса

1. Перфоратор

2. Бур ф14x200 (при монтаже в стяжку, кирпич, бетон)

3. Трещотка с головками на 17 и 19

4. Ключ на 19.

5. Сверло по дереву ф8 (при монтаже в деревянные конструкции)

6. Уровень

7. Рулетка 5м

8. Карандаш

Список инструмента для монтажа ступеней

1. Шуруповерт или дрель

2. Сверло по дереву ф14 мм

3. Клей монтажный прозрачный (жидкие гвозди)

Список инструмента для монтажа стандартных ограждений

1. Шуруповерт

2. Сверло по дереву ф2, 3, 4, 6 мм

3. Сверло по бетону, кирпичу ф6, 8, 10 мм

4. Бита PZ1, PZ2

5. Набор шестигранников

6. Стусло, или торцовочная пила для запила поручней

7. Болгарка 125 с кругом по металлу для запила ригелей.

В некоторых случаях может понадобиться дополнительный инструмент. Уточните у менеджера при отправке.